ПОДВОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

Классификация

По типу снаряжения:

- вентилируемое

- легководолазное

По способу обеспечения дыхания:

- открытый /отработанный воздух выдыхается в воду/

- закрытый /воздух непрерывно циркулирует через патрон, очищаясь от углекислого газа и пополняясь кислородом/

Основное снаряжение

КОМПЛЕКТ N1

- маска - предназначена для улучшения видимости под водой и изоляции лица от воздействия воды.

Маски различают:

· маски,

· полнолицевые маски.

а) по материалу:

· резиновые,

· силиконовые.

б) по количеству стекол:

· одностекольные,

· двухстекольные (бинокулярные),

· многостекольные (с боковыми иллюминаторами).

в) по материалу стекла:

· силикатное стекло,

· прозрачные пластмассы:

· закаленное стекло.

г) по другим признакам:

· с оптическими линзами,

· с клапаном выдоха.

Выбор маски:

· стекло должно быть каленое (на них написано TEMPERED или SAFETY),

· с раздвоенным затылочным ремнем (лучше держится на голове),

· чем меньше подмасочное пространство, тем легче поддувать и удалять воду из маски,

· для фотографирования лучше использовать маски с темным силиконом (чтобы не было бликов),

· для людей с плохим зрением брать маску с возможностью использовать оптические линзы.

!!! После выбора маски необходимо ее прижать к лицу без ремня и вдохнуть носом из-под маски – если маска держится 3-4 секунды и не падает, то она идеально подходит для вашего лица.

Уход и хранение:

· прополоскать в пресной воде,

· сушить в тени,

· хранить в сухом прохладном месте,

· перевозить в жестком корпусе,

· беречь от ударов.

- дыхательная трубка - предназначена для обеспечения дыхания при плавании на поверхности, позволяет дышать, не поднимая голову над водой

Трубки различают:

· прямые,

· анатомического типа,

· с клапаном выдоха.

Выбор трубки:

· для подводного плавания лучше использовать прямые трубки,

· для подводных охотников – трубка темной окраски,

· для плавания на скорость – трубка анатомического типа (более обтекаемая).

Уход и хранение:

· прополоскать в пресной воде,

· сушить в тени,

· хранить в сухом прохладном месте.

- ласты - предназначены для увеличения скорости плавания и манёвренности пловца

Ласты различают:

а) по материалу:

· резиновые,

· пластмассовые,

· комбинированные,

· полиуретановые.

б) по виду калош:

· с открытой пяткой,

· с закрытой пяткой.

Выбор ласт:

· на боты выбирают ласты с открытой пяткой, на носки – с калошей,

· для плавания с аквалангом лучше использовать мягкие ласты, либо жесткие с поперечной щелью,

· для скоростного плавания лучше брать длинные ласты с широкими лопастями.

Уход и хранение:

· прополоскать в пресной воде,

· сушить в тени,

· хранить в сухом прохладном месте.

КОМПЛЕКТ N2

- дыхательный аппарат - предназначен для обеспечения воздухом пловцов под водой

Акваланг – собственное имя автономного дыхательного аппарата, созданного Ж.И. Кусто и Э. Ганьяном. Только в нашей стране применяют этот термин для аппаратов воздушно-баллонного типа. За рубежом – SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus – самосодержащий подводный дыхательный аппарат).

Воздушно-баллоные блоки различают:

а) по объему баллонов:

7, 10, 12, 15 и 18 литров.

б) по количеству баллонов:

· однобаллоники,

· двухбаллоники (спаренные).

в) по автономности:

· автономные (АВМ-7, Подводник-2),

· шланговые (ШАП-62, ШАП-92),

· универсальные (АВМ-3, АВМ-5).

г) по рабочему давлению:

150, 200, 230 и 300 атмосфер.

д) по материалу:

· из легированной стали,

· из алюминия.

Выбор акваланга:

· наличие DIN и YOKE выходов,

· соответствие рабочего давления баллона и рабочего давления регулятора (300 – 300, 230 – 230, 300),

· баллоны должны быть стальными,

· для погружения под лед вентиль должен иметь два выхода.

Уход и хранение:

· заряжать только чистым и сухим воздухом,

· 1 раз в 2 года откручивать вентиль и осматривать внутреннюю поверхность баллона,

· хранить в сухом, прохладном месте,

· опрессовывать 1 раз в 5 лет,

· 1 раз в 3 месяца снимать башмак и осматривать дно баллона,

· хранить в вертикальном положении,

· хранить с воздухом в баллоне до 10 атмосфер,

· воздух в баллоне хранить не более 3 месяцев.

Уход и хранение регуляторов:

· ополоснуть в пресной воде (не допускать попадание воды внутрь регулятора),

· после ополаскивания подсоединить к баллону и продуть регулятор,

· хранить в сухом, прохладном месте в горизонтальном положении, свернутыми в большие витки.

- гидрокостюм /гидрокомбинезон/ - предназначен для защиты тела пловца от переохлаждения и травм

Гидрокостюмы различают:

· защитные костюмы (лайкра) – от медуз, солнечных ожогов, царапин,

· мокрого типа (толщина от 3 до 7,5 мм),

· сухого типа.

По фасону:

· гидрокомбинезон (со шлемом и без шлема),

· гидрокостюм (раздельные куртка и полукомбинезон).

Выбор гидрокостюма:

· имитация одевания ласты стоя,

· перекрест рук спереди на плечи,

· имитация открывания резерва,

· принятие позы сидящей собаки.

Уход и хранение:

· ополоснуть в пресной воде,

· сушить в тени с обоих сторон,

· хранить на широкой неметаллической вешалке,

· смазывать замки силиконовой смазкой.

- компенсатор плавучести - предназначен для регулирования плавучести

Компенсаторы плавучести (ВСD) различают:

· в виде жилета,

· в виде крыла.

Использование:

· на глубине неопрен сжимается – надуть ВСD,

· запас воздуха в баллонах уменьшается, появляется положительная плавучесть – сдуть ВСD,

· ожидание плавстредства на поверхности воды – надуть ВСD,

· погружение и всплытие при помощи компенсатора – сдуть, потом надуть ВСD.

Выбор компенсатора плавучести:

· полностью надутый ВСD не должен стеснять движения.

Уход и хранение:

· прополоскать как внешнюю так и внутреннюю поверхности пресной водой через инфлятор,

· сушить в тени,

· хранить в сухом прохладном месте в частично надутом состоянии.

- грузовой пояс - предназначен для погашения положительной плавучести и придания пловцу устойчивости во время плавания.

Грузовые пояса различают:

а) по материалу:

· свинцовые,

· чугунные.

б) по форме:

· оформленные,

· мягкие (свинцовая дробь).

Выбор грузового пояса:

· длина ремня грузового пояса должна быть на 20 см длиннее окружности талии.

Уход и хранение:

· прополоскать в пресной воде,

· хранить в сухом помещении.

- сигнальный конец - предназначен для связи с подводным пловцом, а также для подъёма его на поверхность

- контрольный конец /буй с буйрепом/

- нож - обязательный элемент подводного снаряжения. Предназначен для перерезания растительных тросов, сигнальных концов, сетей и водорослей в случае запутывания в них, а также для защиты при нападении морских хищников. "Подводный нож сто раз может не понадобиться, а на сто первый спасёт вам жизнь" - Жак Ив Кусто.

Дополнительное снаряжение /средства обеспечения спусков под воду/

- спусковой конец - используется с балластом при быстром течении

- ходовой конец - крепится к балласту спускового конца для передвижения при быстром течении

- водолазные трапы

- компрессоры

- рекомпрессионные камеры

- плавсредства

- спасательные жилеты

- устройства для освещения

- устройства для ориентировки под водой (компас, глубиномер, навигационные аквапланы, лаги, гидролокаторы)

- средства связи

- снаряжение для подводной стрельбы

- снаряжение для подводных видео- и фотосъёмок

