ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВОДНЫХ СПУСКОВ

Оборудование места погружений

Предупредительные международные сигналы /в открытом море и прибрежных районах, где возможно движение судов/ за рубежом и в России:

- днём - 2 флага "0" (ноль) по военно-морскому своду сигналов представляет собой прямоугольный флаг, разделенный по диагоналям на четыре части, окрашенные в следующие цвета: верхняя часть - желтая, нижняя - красная, левая - черная, правая - синяя. Флаги расположены друг над другом на расстоянии не менее 0,5 м.

- ночью - 2 зеленых круговых огня, расположенных друг над другом на расстоянии не менее 0,5 м.

Эти сигналы обязывают проходящие суда не приближаться ближе 50 м и следовать малым ходом.

На внутренних водных путях /реках, озёрах, водохранилищах/ в России:

- днём - 2 бело-синих флага "А" (альфа), расположенных аналогично.

- ночью - 2 зелёных круговых огня.

При спусках с берега у места погружений устанавливают мачту (шест).

Флаг подводных пловцов, обозначающий место погружений, принятый КМАС, красного цвета, с белой полоской по диагонали (\), в некоторых странах по 2 полосы.

Определение прозрачности воды при помощи стандартного белого диска Секки: белый диск, диаметром 30 см, на размеренном троссе, пропущенном через центральное отверстие диска, опускают с теневой стороны плавсредства, по глубине исчезновения диска судят о прозрачности воды.

Шкала Бофорта для определения волнения поверхности воды

	V ветра
	Наземные изменения
	Поверхность воды
	h волны
	балл

	0 - 0,5
	дым поднимается отвесно, флаг и листья на деревьях неподвижны
	зеркально-гладкая
	0
	0

	0,6 - 3,3
	дым поднимается наклонно, указывая направление ветра, флаг слегка колеблется, листья временами шелестят, ощущается легкое дуновение
	рябь, небольшие гребни волн
	0,25
	1

	3,4 - 5,2
	листья и тонкие ветви деревьев постоянно колышутся, высокая трава и хлеба начинают колебаться, флаг развевается
	небольшие гребни волн начинают опрокидываться, пена стекловидная
	0,25 -0,75
	2

	5,3 - 7,4
	тонкие ветви деревьев качаются, с земли поднимается пыль, по высокой траве и посева пробегает волна, флаг вытягивается
	хорошо заметны небольшие волны, гребни опрокидываются, образуя барашки
	0,75 - 1,25
	3

	7,5 - 9,8
	качаются тонкие стволы деревьев, вытягиваются большие флаги
	волны выражены, барашки повсюду
	1,25 - 2,0
	4

	9,9-12,4
	качаются толстые сучья деревьев, шумит лес, высокая трава и посевы временами ложатся на землю, гудят телефонные провода
	появляются гребни большой высоты, их пенящиеся вершины занимают большие площади, ветер начинает срывать пену с гребней волны
	2,0 - 3,5
	5

	12,5-15,2
	качаются стволы деревьев, гнутся больше ветви, ходьба против ветра заметно затруднена, слышится свист ветра около строений
	гребни очерчивают длинные валы ветровых волн, пена срываемая ветром начинает вытягиваться по склонам волн
	3,5 - 6,0
	6

	15,3-18,2
	качаются большие деревья, ломаются тонкие ветки и сухие сучья, движение против ветра почни невозможно, шум прибоя волн слышен на большие расстояния
	длинные полосы пены, срываемые ветром, покрывают гребни волн, сливаясь местами, достигают их подошв
	6,0-8,5
	7

	21,6-29,0

и бо-лее
	разрушение строений от незначительных до катастрофических, деревья сломаны, вырваны с корнями
	поверхность покрыта слоем пены, воздух наполнен водяной пылью и брызгами, видимость ничтожна
	> 11
	9


Выбор ответственных лиц и их обязанности

* руководитель

* тренер

* врач - обязан: - оказывать мед. помощь по мере обращения

- проводить медосмотры перед погружением

* спускающийся пловец - обязан:

- лично произвести рабочую проверку своего водолазного снаряжения

- отвечать на каждый сигнал, подаваемый сверху

- соблюдать все правила погружения

* обеспечивающий (несёт ответственность за обслуживание и безопасность спускающегося пловца с момента надевания сигнального конца и до момента выхода его из воды и раздевания) - обязан:

- помогать одеванию спускающегося пловца

- проверять снаряжение пловца на герметичность

- наблюдать за местонахождением пловца по пузырькам воздуха и по направлению сигнального конца

- передавать сигналы при помощи сигнального конца

- контролировать слабину сигнального конца и держать в натянутом состоянии

- следить за чистотой сигнального конца 

- запрашивать о самочувствии пловца не реже 1 раза в 2 минуты /при отсутствии ответа на 2-х кратный запрос - извлекает пловца на поверхность/ 

- следить за временем пребывания пловца под водой с учётом глубины спуска и запаса воздуха в баллонах

- передавать сигнальный конец другому лицу только с разрешения руководителя погружений

- не выпускать сигнальный конец из рук до момента его снятия с пловца

- запрещается: сидеть, курить и отвлекаться

* страхующий - обязан:

- лично производить рабочую проверку своего водолазного снаряжения 

- всегда быть готовым к немедленному надеванию подготовленного страхующего снаряжения, спуску под воду и оказанию помощи пловцу под водой

- находиться в непосредственной близости от места погружения /на берегу или на плавсредстве/

- спускаться для оказания помощи только по сигнальному концу пловца

- запрещается: отвлекаться посторонними делами до выхода пловца из воды

Погружение

- погружение под воду производится с берега или по трапу с плавсредства.

- первое погружение на открытой воде с аппаратом производится с применением сигнального конца

- при проведении водолазных спусков никто не имеет права вмешиваться в руководство спусками и давать какие-либо указания спускающимся пловцам и обеспечивающим, кроме руководителя спусков.

Обеспечение страховки подводных пловцов


Страховка пловцов осуществляется при помощи сигнального конца. При смене стоящих на сигнальном конце обеспечивающий в присутствии сменяющего должен подать находящемуся под водой пловцу сигнал: "как себя чувствуешь?" - и передать сигнальный конец сменяющему. По получению ответного сигнала от пловца сменяющий должен доложить руководителю о произведённой смене, а сменившийся отойти в сторону.

